기계작업별 Checklist	자전거	CL-안전-238

	기계설비 설명	자전거란 사람의 힘으로 바퀴를 회전시켜 움직이는 2륜차를 말하며, 발로 밟는 힘을 페달·크랭크 기구·체인을 거쳐 뒷바퀴에 전달하게 되어 있다.
	유해위험요인	- 브레이크 및 기어의 고장으로 넘어질 위험이 있다. - 자전거 전용도로를 이용하지 않아 차량 및 사람과 충돌할 위험이 있다.
	법적요구사항	- 해당 없음.

위 험 성 평 가 표

(Checklist - Risk Assessment)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	운전 전 기어와 체인에 손상이나 균열이 없는지 점검하는가?
2	운전 전 다른 사람에게 주의를 알리기 위한 벨이 정상 작동하는지 점검하는가?
3	브레이크는 정상적으로 작동하고 있는가?
4	운전 전 타이어의 손상은 없는지 공기압을 점검하는가?
5	백미러로 후방의 상황이 잘 보이는가?
6	반드시 두 손으로 운전대를 잡고 운전을 하는가?
7	물건을 운반할 때 손으로 물건을 들고 운전을 하지는 않는가?
8	이동시 인도가 아닌 자전거 전용도로를 이용하는가?
9	야간 운전 시 야광물질이 부착된 작업복을 착용하는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
10	탑승 전 반드시 자전거 전용안전헬멧을 착용하는가?
11	야간 운전시 불빛반사등이 설치된 자전거를 사용하는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해