기계작업별 Checklist	옥외 계단	CL-안전-226

	기계설비 설명	옥외 계단이란 높이가 다른 두 바닥면을 연결하는 단형(段形)의 통로로, 건물 외부를 이동할 수 있는 계단을 말한다.
	유해위험요인	- 규격에 맞지 않는 설계로 인해 전도의 위험이 있다. - 고무패드 및 돌기의 미설치로 인하여 전도의 위험이 있다.
	법적요구사항	<산업안전기준에 관한 규칙 제27조 관련> - 4단 이상인 계단의 개방된 측면에는 안전난간을 설치하여야 한다.

위 험 성 평 가 표

(Checklist - Risk Assessment)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	건물 계단의 폭은 1미터 이상으로 되어 있는가?
2	높이가 3m이상의 계단에는 3m이내마다 너비 1.2m이상의 계단참이 설치되어 있는가?
3	4단 이상인 계단의 개방된 측면에는 안전난간이 설치되어 있는가?
4	비와 눈이 올 때 옥외계단에서 작업을 하지는 않는가?
5	계단 끝에는 미끄럼을 방지하기 위한 미끄럼방지패드나 돌기부분이 있는가?
6	계단에 오르내릴 때 바닥에 장애물이 없는지 점검하는가?
7	운반하는 물건이 시야 확보에 방해가 되지는 않는가?
8	앞사람과 접촉하지 않도록 간격을 두고 걸어가는가?
9	계단을 두세칸씩 뛰어 오르내리지 않는가?
10	전도의 위험성이 있을 때 난간을 잡고 이동하는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해