기계작업별 Checklist	폐품 절단기	CL-안전-209

	기계설비 설명	폐품 절단기는 절단기계로서, 유압을 이용한 실린더에 칼날을 설치하고 작업대 위에 폐품을 올린 뒤 기기를 작동시켜 원하는 크기로 절단해 주는 기기이다.
	유해위험요인	- 회전하는 칼날에 의하여 손/손가락 등이 상해를 입을 위험이 있다. - 절단 중 작업물이나 파손된 칼날이 비래하여 작업자가 상해를 입을 위험이 있다.
	법적요구사항	- 해당 없음.

위 험 성 평 가 표

(Checklist - Risk Assessment)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	급정지장치 및 비상정지장치는 정상적으로 작동하는가?
2	걸려 넘어지는 일이 없도록 작업 전에 작업장 주변을 정리정돈하였는가?
3	폐품 절단기에는 작업자의 접근을 막는 방호울이 견고하게 설치되어 있는가?
4	작업자는 절단기에 말려들어가지 않게 안전대를 반드시 착용하고 있는가?
5	안전장치를 임의로 해제하고 작업하지는 않는가?
6	이상 발생 시 반드시 전원을 차단하고 조치를 하는가?
7	보수 시 반드시 전원을 차단하고 ‘사용금지’ 또는 ‘수리중’이라는 표지를 하는가?
8	작업 대상물이 중량물일 경우 안전을 위해 2인 이상으로 운반하고 있는가?
9	절단된 부재를 취급할 때 손이 다치지 않도록 안전장갑을 착용하고 있는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해