엔지니어링 용어

1998. 9. 25

Ⅰ. ENGINEERING 이란

ENGINEERING이란 기계, 전기, 계장, 화공, 배관, 토목, 건축 등 개별전문기술을 유기적이고 체계적으로 종합 운영하여 경제적인 PLANT와 효율적인 시설물을 설계, 제작, 건설하는 전문

SYSTEM산업이며, 주요수행업무로는 계획업무(기획, 타당성조사, 자문 등), 설계업무(기본설계, 상세설계), 조달업무(기기 및 자재조달, 시험, 검사), 건설업무(건설, 공사감리, 감독), 시운전업무(시운전, 운전 및 유지보수), 프로젝트 관리(PM/CM) 등의 업무를 수행함

Ⅱ. ENGINEERING 용어

1.  ENGINEERING 일반용어

1) INQUIRY          : 질의, 조사로 사업발주 전에 고객이 업자에게 견적을 요청하는 것                              을 지칭함

2) ITB               : INVITATION TO BID의 약자로 고객이 시행할 사업(PROJECT)                             내용을 자세히 설명하여, 고객이 자신의 사업을 수행하여 줄자에게                             요구하는 COMMERCIAL 사항과 TECHNICAL 사항 등을 기록한                              입찰안내서를 지칭함

3) PROPOSAL       : 고객의 요구에 따라 사업의 수행에 따른 견적조건, 금액, 기술시방                              등을 포함하여 고객의 사업수행을 할 의사와 기술적인 제조건을

제시하는 TECHNICAL PROPOSAL 과 기술적인 사항을 제외한

일반적인 계약조건을 제시하는 COMMERCIAL PROPOSAL 로

구분된다.

4) QUOTATION      : 고객으로부터 INQUIRY를 받아, 견적조건과 금액 등을 포함하여                               견적하는 것을 지칭하며, 대개의 경우 견적은 PRELIMINARY

PROPOSAL 과 FINAL PRO-POSAL (FIRM OFFER) 등의 과정                              을 거쳐 확정된다.

5) FIXED LUMP      : 일괄총액도급 방식으로 차후 사업수행중 도급비용에 증감이                SUM PRICE         발생하여도 도급금액의 총액은 변화하지 않는 경우를 지칭함

6) REIMBURSABLE   : 실비정산도급 방식으로 사업수행 후 비용증감 내용에 대하여 실비                              로 정산하는 경우를 지칭함 (부정확한 예량이나 실행시 증감이

많이 발생될 수 있는 경우 채택함)

7) TURN-KEY       : 고객으로부터 PROJECT 전체에 대한 ENGINEERING, PROCURE           PROJECT          -MENT, INSPECTION, CONSTRUCTION, ERECTION, COMMI                               -SSIONNING, START-UP OPERATION, 등의 모든 SOFTWARE                              와 HARDWARE를 총괄도급 수주한 PROJECT를 지칭함

8) SOFTWARE,      : COMPUTER에서 유래된 용어로, ENGINEERING에서는                   HARDWARE        기술용역업무 즉 PROJECT MANAGEMENT, COORDINATION,                              CALCULATION, DESIGN, SPECIFICATION,  DATA, INSPEC-                              TION, SUPERVISION 등을 SOFTWARE라 지칭하고, 기계장치                               및 현장시공(ERECTION, INSTALLATION 등)을 HARDWARE                               라 지칭함

9) COPY PLANT     : 기존의 공장을 있는 그대로 모방하여 건설하는 공장 (설비) 을

지칭함

10) PILOT PLANT     : 새로운 PROCESS(제조공정)를 개발 또는 시험하는 과정 에서                                 상업적인 규모의 공장을 건설하기 전에 TEST(시험)용으로 제작                               또는 건설하는 소규모의 설비(공장)를 지칭함

11) PROCESS          : 공장 내에서 원료가 투입되어 제품으로 완성되어 나오기까지의            PLANT             공정을 가지고 있는 설비(공장)을 지칭함

(UTILITY 설비도 포함될 수 있음)

12) CUSTOMER,       : 일반적으로는 동의어로 쓰이나 CUSTOMER는 불특정 다수의

CLIENT             고객을, CLIENT는 특정고객을 지칭할 때 사용

13) CONTRACTOR     : PROJECT의 주문자(고객)를 OWNER라 하고 주문자로부터                                   사업을 청부받아 수행하는 자를 지칭함

14) SUB               : CONTRACTOR 로부터 사업의 일부를 청부(하청)받아 업무를

CONTRACTOR     수행하는 자를 지칭함

15) PURCHASER       : 고객으로부터 구매업무 일부를 위임받아 구매업무를 대행하고                                 있는 자를 지칭함

16) VENDOR           : EQUIPMENT, MATERIAL, ERECTION 등의 HARDWARE 와                               기기의 설계, DATA 등의 SOFTWARE를 공급하는 자로 제작자,                              대리점, 공사업자를 통틀어 지칭함(SUPPLIER)

17) MANUFACTURER  : 직접기기를 설계, 제작하는 업체를 지칭함

18) AGENT            : 구매자와 제작자 사이에서 제작자의 영업활동 또는 기술SERVICE                              활동을 대행하여 주고 제작자로부터 중개료를  받는 자를 지칭함

19) CONSULTANT    : 전문적인 기술을 가지고 기술에 대한 상담, 자문 및 기술 지도 등                              을 해주는 개인 또는 회사를 지칭함

20) KICK OF          : PROJECT 수행을 위하여, OWNER, CLIENT, CUSTOMER 주재          MEETING           로 PROJECT 의 실행체제를 확립하기 위하여 처음으로 PROJECT                              의 관계자가 모여 PROJECT 개요, 중점사항, 특이사항 등에 대하                              여 MEETING 하는 것을 지칭함

21) SITE SURVEY     : PROJECT 수행전이나 수행시 요구된 PLANT를 설치할  위치를                               사전에 답사하여 주변여건이나 기술조사 등을 하는 행위를 지칭함

22) DOCUMENT        : PROJECT 수행시 발생되는 모든 문서의 규격, 문서작성 방법,            PROCEDURE         문서의 접수 및 발송방법, 문서제출 수량, 업무진행  순서 등

PROJECT 수행에 필요한 PROCEDURE 를 표준화한 지침서를

지칭함

23) TECHNICAL        : PLANT 를 구성하는 설비 및 기기, 배관, 전기, 계장, 화공, 토목,          SPECIFICATION    건축 등의 설계, 제작, 공사, 검사 등에 대하여 자재, 품질, 성능,                                공사방법 등을 결정하기 위한 기술 시방서를 통틀어 지칭함

24) GENERAL           : 전 PLANT(설비)에 공통되는 사항 즉 일반 (기술) 시방에 대하

SPECIFICATION     여 표준화 한 SPEC. 을 지칭함

25) DESIGN             : DESIGN 시 해당 PROJECT 에 꼭 필요한 DESIGN에 관계되는          CRITERIA           요구사항을 기술한 설계표준 시방서를 지칭함

26) JOB                 : PROJECT 의 수행시 특별한 요구사항, 적용 법령, 규격 등의             REQUIREMENT     특정한 요구사항을 지칭함

27) RFQ                : REQUEST FOR QUOTATION 의 약자로 COMMERCIAL 사항                               과 각종설비의 구조, 크기, 재질, 수량, 부속품, DATA 등 요구되                               는 모든 사항을 기술하여 VENDOR 에게 견적을 의뢰하는 SPEC.                               을 지칭함

28) TBE, TBA         : TECHNICAL BID EVALUATION (ANALYSIS) 의 약자로 동의                               어이며 RFQ 에 의하여 VENDOR 로부터 PROPOSAL

(QUOTATION) 을 접수하여 전반적인 기술적인 사항과

COMMERCIAL 한 사항 등을 비교, 검토, 분석하는 것을 지칭함

29) VENDOR           : RFQ 에 의하여 TBE (TEA)과정을 거쳐 TECHNICAL 과               SELECTION         COMMERCIAL 한 사항이 적합한 VENDOR 선정하는 작업을

지칭함

30) PS                 : PURCHASE SPECIFICATION 의 약자로 VENDOR 가 선정되면                               VENDOR에게 각종 설비의 제작범위, 자재사용,  납품 등 기술적                               인 DETAIL 한 사항 등을 기술한 SPEC.  을 지칭함

31) L/I                : LETTER OF INTENT 의 약자로 주문자가 특정업자에게 사업을                               발주하겠다는 뜻을 계약 전에 확인하여 주는 통지서를 지칭함

32) L/A                : LETTER OF ACCEPTANCE의 약자로 주문자가 특정업자에게                                사업을 발주하겠다는 뜻을 계약 전에 확인하여 주는 통지서를 지                               칭함 L/I와 동등한 의미로 사용

33) VENDOR DATA    : 계약 후 VENDOR 로부터 기기의 설계, 기기의 제작 및 설치에                                관련된 필요한 모든 DATA를 지칭함

34) ERECTION          : ENGINEERING 에서 완료된 DRAWING을 기준으로 토목공사,                                건축공사, 및 기계, 배관, 전기, 계장의 기기 및 설비의 설치공사                               등을 지칭함

35) COMMISSION     : 공장의 설치 또는 설비의 제작 완료 후 기기 및 설비를 사용하기          - ING                에 앞서 작동상태를 시험운전 하는 것을 지칭함

36) START-UP         : COMMISSIONING 완료 후 상업운전에 들어가기 위하여 처음으                               로 공장을 가동하여 성능시험을 하는 것을 지칭함

37) SUPERVISION        : ENGINEERING, ERECTION, COMMISSIONING, START-UP                               등의 단계에서 숙련된 담당 ENGINEER 가 기술지도 및 감리하는                               것을 지칭함

38) MEETING          : MEETING 시 거론될 내용이나 확인사항 등을 사전에 작성 상대          AGENDA            에게 통보하여 원활한 MEETING 이 진행되도록 하기위해 작성                               되는 회의안건을 지칭함

39) MOM               : MINUTES OF MEETING 의 약자로 MEETING 시 거론된 내용                               이나 합의사항 등을 기록한 문서를 지칭함

40) IOM                : INTER OFFICE MEMORANDUM 의 약자로 사내에서 각 부서                               간의 통신 (업무협조, 중요사항 통보, 지시사항, 의뢰, 문의 등) 을                               위한 공문을 지칭함

41) B/M               : BILL OF MATERIAL의 약자로 공사를 수행하기 위하여                              필요한 모든 자재의 물량을 지칭함

42) MTO              : MATERIAL TAKE OFF의 약자로써 자재물량을 산출하는                             것을 의미함

43) BULK MATERIAL : 잡자재를 의미함(예 : PIPE, CABLE, CONDUIT 등)

44) P/O                : PURCHASE ORDER의 약자이며 구입자재에 대한 상세 사                              양과 물량이 첨부된 구매 주문서를 의미함

45) V/P                : VENDOR PRINT의 약자이며 기자재업체의 제작도면, 사양                              서, 기타 성과품 서류를 의미함

46) SHOP DWG.       : 공사현장에서 자재를 조립하기위한 도면을 의미함

(예 : VESSEL, TANK 등)

47) O/M MANUAL     : OPERATION & MAINTENANCE MANUL의 약자이며                               시운전시 필요한 매뉴얼을 의미함

48) ON & OFF-SHORE : ON SHORE는 지상에는 수행하는 사업 또는 국내에서 수                               행하는 사업, OFF-SHORE는 해상에서 수행하는 사업 또                               는 해외에서 수행하는 사업을 의미함

49) IPP                : INDEPENDENT POWER PRODUCER의 약자로 사업자가                             공공기관이 아닌 민간기업이며 민자발전 사업자를 의미함

50) BOT              : BUILD OPERATE TRANSFER의 약자로 프로젝트의 수주                            업체가 필요한 자금을 조달하여 자본설비를 완공한 후 일정                            기간동안 본 프로젝트에서 생산된 시설물을 운영하여 그 수                            익금으로 채무상환 및 지분 출자자에 대한 배당을 실시하고                            운영기간이 종료되면 발주자에게 양도하는 방식

51) BOO               : BUILD OPERATE OWN의 약자로 BOT방식과 유사하나                              일정기간 운영 후에도 지분투자를 통해 설립된 회사가 지속                             적으로 프로젝트 시설물을 소유, 운영한다는 점이 BOT방식                             과 다르다.

52) MOU              : MEMORANDUM OF UNDERSTANDING의 약자로 L/I전                             단계로 사업을 발주하겠다는 합의서이며 반드시 발주하겠다                             는 구속력은 없음

53) FCR               : FIELD CHANGE REQUEST의 약자로 현장 시공시 설계도                             면 되로 시공이 곤란할 경우 설계변경을 설계사, 발주처 등                             에 요구 승인을 득하여 시공을 변경하는 것을 의미하며, 설                             계 및 시공 등의 변경사항을 기록하고 그 변경에 따른 변경                             금액 청구시 자료로 활용하는 문서임

54) SOC사업           : SOCIAL OVERHEAD CAPITAL의 약자로 사회간접자본시                             설에 투자하는 사업을 의미함(예 도로, 항만, 철도 등)

55) CONSORTIUM     : 2개국 이상이 공동으로 참여 공동책임을 지는 것으로 다음                             과 같은 경우에 많이 사용함

- 대형프로젝트로 일국만의 자금조달로 수주할 수 없는 경우

- 특정국으로부터 보다 값 싼 기기 또는 특정기술의 보완이                              필요한 경우 그들 특정국과 공동으로 수주하는 것이 유리                              한 경우

- 신규시장에 대해 턴키방식으로 수주하는 경우 현지시장에                              밝고 현지정부 당국자에게 영향력을 갖는 외국기업과 콘소                              시움을 형성 외국기업의 경험을 이용하는 경우 등

2. ENGINEERING DWG. 관련 용어

1) PLOT PLAN        : 전체 공장 내의 설비위치, 건축위치, ROUTE, 좌표 등을 나타낸

평면도를 지칭함

2) LAYOUT           : 전체 공장 내의 각 AREA별 또는 전체 설비 및 기기배치, 건물의

배치 등을 나타낸 평면도 또는 측면도를 지칭함

3) BATTERY           : 고객 또는 VENDOR 와의 계약조건에 따라 공급되는 설비 및

LIMIT                기기의 WORK SCOPE 범위를 나타낸 경계선을 지칭함

4) PN                   : PLANT NORTH의 약자로 PLANT 설계시 편의상 정하는

북향을 지칭함 (반드시 지도상의 북향과는 일치하지 않는다)

5) IFA                  : ISSUE FOR APPROVAL 의 약자로 DRAWING, DATA, SPEC.

등을 OWNER/CLIENT/CUSTOMER에게 최초로 승인을 요청                                 하는 단계를 지칭함

6) IFD                  : ISSUE FOR DESIGN의 약자로 DRAWING, DATA, SPEC. 등                               의 DESIGN 에 대한 승인을 요청하는 것을 지칭함

7) IFC                  : ISSUE FOR CONSTRUCTION의 약자로 IFA 단계 이후,

OWNER/CLIENT/COSTOMER의 COMMENT 사항들을 반영

하고, 구체적인 상세설계를 계속 실시하여도 좋다는 승인을 받은                               것을 지칭함

8) AFD                 : APPROVED FOR DESIGN 의 약자로 IFD 단계에서 OWNER/

CLIENT/CUSTOMER 등으로부터 DESIGN에 대한 승인을 받은                               것을 지칭함

9) AFC                 : APPROVED FOR CONSTRUCTION 의 약자로 모든 INFORM                               이 반영되어 추가, 변경이 거의 없는 상태로 현장에서의 공사

착공 또는 설비제작을 실시하여도 좋다는 승인을 받은 것을

지칭함

10) AS BUILT          : AFC를 발행한 이후 도면에 누락된 부분이나 변경하여 시공된

DRAWING           부분을 반영한 도면을 지칭함

11) P.F.D               : PROCESS FLOW DIAGRAM 의 약자로 공장에서 원료가 투입                               되어 제품으로 나오기까지의 주된 공정흐름을 나타낸 계통도를                                지칭함

12) P&ID               : PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM의 약자로 P.F.D.를

보다 더 상세하게 나타낸 것으로 PIPING SIZE, MATERIAL,

INSULATION CLASS, 각종 INSTRUMENT, INTERLOCK

SIGNAL 등 공장전체에 대한 모든 공정을 (MAIN 및 UTILITY                               공정) 전부 나타낸 도면을 지칭함

13) SAFETY            : PROCESS 의 중요 동작상태 (FSD, ESD, ON-OFF, START-

TABLE              STOP 등 안전에 관한 INTERLOCK 내용 등을 TABLE 로

나타낸 도면을 지칭함

14) INSTRUMENT      : 계기신호계통도로 각각 하나의 LOOP를 구성하고 있는 검출단

LOOP DIA.           (SENSOR)에서 조작단(CONTROL)까지의 모든 계기 및

기기의 상호 접속단계를 나타낸 도면을 지칭함

15) LOGIC DIA.         : 논리 (신호제어) 계통도로 모든 INPUT 되는 신호와 OUTPUT

되는 신호간의 제어 (CONTROL) 계통과 이상 유무를 확인할 수

있도록 표시되는 신호 등을 GATE SYMBOL 을 사용하여

LOGICAL 하게 나타낸 도면을 지칭함

16) FSD                : FIRE SHUTDOWN 의 약자로 PLANT 내에 화재발생시 화재                                감지기에 의한 검출신호를 이용 공정(생산)의 중지를 실행토록                                 하는 SIGNAL 을 지칭함

17) ESD                : EMERGENCY SHUTDOWN 의 약자로 PLANT 내에 위험한

이상 (폭발, GAS누출, 중요설비의 이상 등) 이 발생시 각종

CONTROL INSTRUMENT 및 GAS 감지기 등에 의해 검출된                                신호를 이용 전체 또는 부분적인 공정 (생산) 의 중지를 실행토록                               하는 SIGNAL 을 지칭함 (ESD 에서 ESD LEVEL 을 두어 감지                               된 AREA 에 따라 PLANT 의 부분적이나 혹은 전체적인 SHUT                               -DOWN 을 실행토록 하는 경우도 있음)

18) DCS                : DISTRIBUTED DIGITAL CONTROL SYSTEM 의 약자로

분산제어 SYSTEM 이라고 하며, 구성은 COMPUTER를 사용                                OPERATER STATION, CONTROL STATION, COMMUNICA                                -TION SYSTEM 으로 대별되며, 각 공정 LINE 에 SENSOR                                 를 장치하여 공정의 진행사항에 대한 정보를 집중해서 그것들을                                표시, 조작 및 타 SYSTEM 과의 통신기능을 가지고 있다

19) HVAC              : HEATING VENTILATION & AIR CONDITIONING의 약자로                               공기조화 설비라 하며 공기의 송풍부, 순환부, 가열부, 냉각부,

청정부, DAMPER 등의 부속장치를 대상건물에 설치하고 DUCT                               또는 배관으로 건물의 각 부분에 조절된 공기를 보내고, 실내의                                공기를 배출하여 순환시키는 설비를 지칭함

20) P.U                 : PRESSURIZATION UNIT 의 약자로 HAZARDOUS AREA 에                               근접한 건물이나 ROOM 에 일정한 AIR 압력을 주어 외부로부터                               유해 GAS 가 내부로 들어오는 것을 방지하기 위하여 사용되는                                장치 (HVAC SYSTEM 과 조합하여 사용함) 를 지칭함

21) AHU                : AIR HANDLING UNIT 의 약자로 HVAC SYSTEM 에서 공기                                의 송풍 및 순환, 배출 부분에 해당하는 장치를 지칭함

22) CHU                : CHILLER HANDLING UNIT의 약자로 HVAC SYSTEM의

냉각 부분에 해당하는 장치를 지칭함

23) SOIL REPORT      : SOIL INVESTIGATION REPORT 를 SOIL REPORT라 통칭하                               며, 대지의 지층 구조 및 성분, 대지저항 등에 대한 조사측정

REPORT를 지칭함

24) LOADING DATA    : 각종설비 및 기계가 놓여지는 위치의 기초 (FOUNDATION 혹은                               STRUCTURE) 설계를 위하여 설비 혹은 기계의 크기 및 중량                                등이 표시된 DATA를 지칭함

25) G.A.D              : GENERAL ARRANGEMENT DWG의 약자로 배관라인의 상세                                 배치도

26) ISO DWG.          : 배관라인의 입체도

27) SWGR             : SWITCHGEAR의 약자로 전력을 배전해주는 배전반으로 설비의                                각종 보호 장치들이 내장되어 있음

28) UPS                : UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY SYSTEM 의약자로 무                                정전 공급 장치로 정전이 없이 전력을 계속 공급하는 시스템으                                로 주로 콘트롤 전력 시스템으로 사용함

3. ENGINEERING 관리용어 및 업무내용

1) P.D : PROJECT DIRECTOR의 약자로 업무내용은 아래와 같다.

① PROJECT 의 전반적인 관리 및 승인 업무를 관장

② 사업수행 전담조직 구성을 위한 주요인원 선정

③ OWNER/CLIENT와의 계약관리 업무를 지시, 검토 및 승인

④ SCHEDULING 과 ESTIMATE 업무를 수행토록 지시, 검토 및 승인

⑤ COST TREND 및 CHANGE ORDER를 승인

⑥ 조직에 대한 상세 업무분장 및 운영계획의 검토 및 승인

2) PM : PROJECT MANAGER 의 약자로 업무내용은 아래와 같다.

①  PROJECT STAFF를 구성하기 위해 PROJECT ENGINEER, ENGINEERING                   MANAGER, COORDINATOR, CONTROLLER 및 ADMINISTRATOR를 선정

② STAFF 진에 대한 상세 업무분장 및 운영계획을 작성

③ 모든 PROJECT경비를 승인, 관리하며, 종합적인 PROJECT BUDGET관리업무를 수행

④ OWNER/CLIENT의 P.M들과의 긴밀한 접촉을 유지하며, 본 PROJECT에 관련된 모든           대외 공문에 회사를 대표하여, OWNER/CLIENT 및 THIRD PARTIES에 대하여

본 PROJECT에 관한 공식 CHANNEL이 된다.

⑤ 기타 사업수행 전반에 관한 사항

3) P.E : PROJECT ENGINEER의 약자로 업무내용은 아래와 같다.

① P.M업무를 보좌하고 P.M의 지시사항을 수행

② 정기적인 보고서 등을 취합, 작성하여 P.M에게 보고, P.M이 경영진과 OWNER/CLIENT           에게 진도 및 계획 등을 보고할 수 있도록 조치

③ 계약내용을 상세히 파악하고 P.M을 보좌하여 이를 이행

④ P.M을 보좌하여 조직 내의 ENGINEERING, PROCUREMENT 등의 부문간 COORDIN          A-TION 업무를 수행

4) SCHEDULE CONTROLLER : 업무내용은 아래와 같다.

① ENGINEERING 및 CONSTRUCTION CPM의 검토, 분석 UPDATE

② 공정 회의시 P.M에게 SCHEDULE STATUS를 제공하여 공정계획 달성을 도모

③ PROGRESS MEASUREMENT SYSTEM을 작성 OWNER/CLIENT의 승인을 획득

④ CHANGE ORDER 사항의 발생시 PROJECT SCHEDULE의 파급 영향 및 대처방안제시

5) COST CONTROLLER : 업무내용은 아래와 같다.

① PROJECT 집행계획서를 작성 P.M에게 보고

② PROJECT 비용을 관리 통제하며, 각 부문별 COST REPORT를 취합, P.M에게 보고

③ CASH FLOW TABLE 및 CURVE의 UPDATE

④ PROGRESS와 PROJECT BUDGE를 비교 분석

6) DOCUMENT CONTROLLER : 업무내용은 아래와 같다.

① ENGINEERING 에 대한 각종 DOCUMENT 및 DRAWING 의 접수 및 복사, 배포,

발송을 담당

② PROJECT 관련 모든 DRAWING 및 DOCUMENT 의 MASTER FILING업무를 담당

7) L/E : LEAD ENGINEER의 약자로 업무내용은 다음과 같다.

① DISCIPLINE의 COST ESTIMATE, SCHEDULE, MANPOWER REQUIREMENT 등           을 작성

② P.M/E.M이 요청하는 ENGINEERING 관련 자료 등을 작성, 통보

③ TECHNICAL CLARIFICATION 사항 등을 작성, 해결

④ ENGINEERING AND DESIGN DATA, CODE, SPEC 및 CALCULATION SHEET등           을 준비

⑤ DISCIPLINE 의 MANHOUR, SCHEDULE, OUTPUT DATA, 외주업체 등을 관리

⑥ EQUIPMENT SPECIFICATION 및 ENGINEERING MANUAL을 작성, 관리

⑦ OWNER/CLIENT 의 담당 ENGINEER 및 ENGINEERING TEAM MEMBER 와의

COORDINATION업무를 수행

⑧ DISCIPLINE DRAWING, SPECIFICATION, 각종 DATA, VENDOR DATA 등을

CHECK 또는 승인

⑨ VENDOR QUOTATION에 대한 TBE(TBA)를 실시하여 결과 통보

⑩ VENDOR DATA를 REVIEW하고 APPROVE