건시스템(gunsys.com)	전산응용건축제도기능사 필기 기출문제(2014.4.6) 재구성 모의고사

전산응용건축제도기능사 필기 기출문제 (2014년 4월 6일 시행) 재구성 모의고사 답안
【1과목】 건축구조 (20문제)						【2과목】 건축재료 (20문제)						【3과목】 건축계획및제도 (20문제)
1	2	3	4	5		21	22	23	24	25		41	42	43	44	45
3	4	2	2	4		4	2	2	1	1		4	4	1	4	4
6	7	8	9	10		26	27	28	29	30		46	47	48	49	50
4	2	2	4	2		4	2	2	4	1		3	1	3	1	1
11	12	13	14	15		31	32	33	34	35		51	52	53	54	55
1	1	3	2	4		2	3	3	2	1		4	1	1	4	3
16	17	18	19	20		36	37	38	39	40		56	57	58	59	60
2	3	1	2	2		4	4	3	3	1		3	4	3	3	3
합격 점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제)이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
【본 기출문제 재구성 모의고사 활용 가이드】 본 시험지 파일에 수록된 기출문제의 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였기에 어떠한 권리도 행사할 수 없음을 밝힙니다. 단, 시험지 파일에 수록된 문제 중 건시스템에서 순수하게 재생산한 문제는 CBT형태의 웹프로그램, 앱, 어플 등의 애플리케이션에 수록하여 절대다수에 서비스하실 수 없습니다. ■ 기출문제 재구성 개요 실제 출제된 시험 문제를 학습에 유용하도록 일부 문제 순서와 지문을 출제의도로 볼 수 있는 키워드 및 사전적 정의를 유지하여 적절히 수정하였고, 일부 답항 순서와 지문을 답안에 해당하는 지문・용어・이미지를 유지하여 적절히 수정하였으며, 일부 문제는 재생산 하였습니다.
건시스템에서는 2013년 7월 이후부터 한국산업인력공단(한국기술자격검정원 포함) 시행 국가기술자격 필기 기출문제는 모의고사로 재구성하여 오픈합니다.

【1과목】 건축구조 (20문제)

1. 철근 콘크리트구조의 특성으로 옳지 않은 것은?

① 내구, 내화, 내풍적이다.

② 목구조에 비해 자체중량이 크다.

③ 압축력에 비해 인장력에 대한 저항능력이 뛰어나다.

④ 시공의 정밀도가 요구된다.

2. 입체트러스의 구조에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 모든 방향에 대한 응력을 전달하기 위하여 절점은 항상 자유로운 핀(pin) 집합으로만 이루어져야 한다.

② 풍하중과 적설하중은 구조계산 시 고려하지 않는다.

③ 기하학적인 곡면으로는 구조적 결함이 많이 발생하기 때문에 주로 평면 형태로 제작된다.

④ 구성부재를 규칙적인 3각형으로 배열하면 구조적으로 안정이 된다.

3. 강구조의 주각부분에 사용되지 않는 것은?

① 윙 플레이트	② 데크 플레이트

③ 베이스 플레이트	④ 클립 앵글

4. 보가 없이 바닥판을 기둥이 직접 지지하는 슬래브는?

① 드롭패널	② 플랫슬래브

③ 캐피탈	④ 워플슬래브

5. 벽돌조에서 내력벽의 두께는 당해 벽높이의 최소 얼마 이상으로 해야 하는가?

① 1/8	② 1/12

③ 1/16	④ 1/20

6. 목조 벽체에 들어가지 않는 것은?

① 샛기둥	② 평기둥

③ 가새	④ 주각

7. 강구조의 특징을 설명한 것 중 옳지 않은 것은?

① 강도가 커서 부재를 경량화 할 수 있다.

② 콘크리트 구조에 비해 강도가 커서 바닥진동 저감에 유리하다.

③ 부재가 세장하여 좌굴하기 쉽다.

④ 연성구조이므로 취성파괴를 방지할 수 있다.

8. 블록구조에 테두리보를 설치하는 이유로 옳지 않은 것은?

① 횡력에 의해 발생하는 수직균열의 발생을 막기 위해

② 세로철근의 정착을 생략하기 위해

③ 하중을 균등히 분포시키기 위해

④ 집중하중을 받는 블록의 보강을 위해

9. 은행, 호텔 등의 출입구에 통풍, 기류를 방지하고 출입인원을 조절할 목적으로 쓰이며 원통형을 기준으로 3~4개의 문으로 구성된 것은?

① 미닫이문	② 플러시문

③ 양판문	④ 회전문

10. 기둥과 기둥 사이의 간격을 나타내는 용어는?

① 아치	② 스팬

③ 트러스	④ 버트레스

11. 벽돌쌓기 방법 중 프랑스식 쌓기에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 한 켜 안에 길이쌓기와 마구리쌓기를 병행하여 쌓는 방법이다.

② 처음 한 켜는 마구리쌓기, 다음 한 켜는 길이쌓기를 교대로 쌓는 방법이다.

③ 5~6켜는 길이쌓기로 하고, 다음 켜는 마구리쌓기를 하는 방식이다.

④ 모서리 또는 끝부분에 칠오토막을 사용하여 쌓는 방법이다.

12. 목재 왕대공 지붕틀에 사용되는 부재와 연결철물의 연결이 옳지 않은 것은?

① ㅅ자보와 평보 - 안장쇠

② 달대공과 평보 - 볼트

③ 빗대공과 왕대공 - 꺽쇠

④ 대공 밑잡이와 왕대공 - 볼트

13. 연약지반에 건축물을 축조할 때 부동침하를 방지하는 대책으로 옳지 않은 것은?

① 건물의 강성을 높일 것

② 지하실을 강성체로 설치할 것

③ 건물의 중량을 크게 할 것

④ 건물은 너무 길지 않게 할 것

14. 철근콘크리트 기초보에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 부동 침하를 방지한다.

② 주각의 이동이나 회전을 원활하게 한다.

③ 독립기초를 상호간 연결한다.

④ 지진 발생 시 주각에서 전달되는 모멘트에 저항한다.

15. 건물의 주요 뼈대를 공장제작한 후 현장에 운반하여 짜맞춘 구조는?

① 조적식 구조	② 습식 구조

③ 일체식 구조	④ 조립식 구조

16. 목제 플러시 문(Flush Door)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 울거미를 짜고 중간살을 25㎝ 이내의 간격으로 배치한 것이다.

② 뒤틀림 변형이 심한 것이 단점이다.

③ 양면에 합판을 교착한 것이다.

④ 위에는 조그마한 유리창경을 댈 때도 있다.

17. 벽돌 내쌓기에서 한 켜씩 내쌓을 때의 내미는 길이는?

① (1/2)B	② (1/4)B

③ (1/8)B	④ 1B

18. 철근콘크리트 구조형식으로 가장 부적합한 것은?

① 트러스 구조	② 라멘 구조

③ 플랫슬래브 구조	④ 벽식 구조

19. 내면에 균일한 인장력을 분포시켜 얇은 합성수지 계통의 천을 지지하여 지붕을 구성하는 구조는?

① 입체트러스구조	② 막구조

③ 철판구조	④ 조적식구조

20. 슬래브의 장변과 단변의 길이를 비를 기준으로 한 슬래브에 해당하는 것은?

① 플랫 슬래브	② 2방향 슬래브

③ 장선 슬래브	④ 원형식 슬래브

【2과목】 건축재료 (20문제)

21. 양털, 무명, 삼 등을 혼합하여 만든 원지에 스트레이트 아스팔트를 침투시켜 만든 두루마리 제품은?

① 아스팔트 싱글	② 아스팔트 루핑

③ 아스팔트 타일	④ 아스팔트 펠트

22. 한국산업표준(KS)의 부문별 분류 중 옳은 것은?

① A : 토건부문	② B : 기계부문

③ D : 섬유부문	④ F : 기본부문

23. 나무조각에 함성수지계 접착제를 섞어서 고열, 고압으로 성형한 것은?

① 코르크 보드	② 파티클 보드

③ 코펜하겐 리브	④ 플로어링 보드

24. 점토벽돌의 품질 결정에 가장 중요한 요소는?

① 압축강도와 흡수율	② 제품치수와 함수율

③ 인장감도와 비중	④ 제품모양과 색깔

25. 블리딩(Bleeding)과 크리프(Creep)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 블리딩이란 굳지 않은 모르타르나 콘크리트에 있어서 윗면에 물이 스며 나오는 현상을 말한다.

② 블리딩이란 콘크리트의 수화작용에 의하여 경화하는 현상을 말한다.

③ 크리프란 하중이 일시적으로 작용하면 콘크리트의 변형이 증가하는 현상을 말한다.

④ 크리프란 블리딩에 의하여 콘크리트 표면에 떠올라 침전된 물질을 말한다.

26. 금속에 열을 가했을 때 녹는 온도를 용융점이라 하는데 용융점이 가장 높은 금속은?

① 수은	② 경강

③ 스테인리스강	④ 텅스텐

27. 다공질이며 석질이 균일하지 못하고 암갈색의 무늬가 있는 것으로 물갈기를 하면 평활하고 광택이 나는 부분과 구멍과 골이 진 부분이 있어 특수한 실내장식재로 이용되는 것은?

① 테라죠(terrazzo)	② 트래버틴(travertine)

③ 펄라이트(perlite)	④ 점판암(clay stone)

28. 모자이크타일의 재질로 가장 좋은 것은?

① 토기질	② 자기질

③ 석기질	④ 도기질

29. 콘크리트의 강도 중에서 가장 큰 것은?

① 인장 강도	② 전단 강도

③ 흼 강도	④ 압축 강도

30. 혼화재료 중 혼화재에 속하는 것은?

① 포졸란	② AE제

③ 감수제	④ 기포제

31. 점토를 한번 소성하여 분쇄한 것으로서 점성 조절재로 이용되는 것은?

① 질석	② 샤모테

③ 돌로마이트	④ 고로슬래그

32. 유기재료에 속하는 건축 재료는?

① 철재	② 석재

③ 아스팔트	④ 알루미늄

33. 1종 점토벽돌의 압축강도 기준으로 옳은 것은?

① 10.78 N/㎟ 이상

② 20.59 N/㎟ 이상

③ 24.50 N/㎟ 이상

④ 26.58 N/㎟ 이상

34. 유리블록에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 장식 효과를 얻을 수 있다.

② 단열성은 우수하나 방음성이 취약하다.

③ 정방형, 장방형, 둥근형 등의 형태가 있다.

④ 대형 건물 지붕 및 지하층 천장 등 자연광이 필요한 것에 적합하다.

35. 연강판에 일정한 간격으로 금을 내고 늘려서 그물코 모양으로 만든 것으로 모르타르 바탕에 쓰이는 금속 제품은?

① 메탈라스	② 펀칭메탈

③ 알루미늄판	④ 구리판

36. 대부분의 물체에는 완전( ㉠ )체, 완전( ㉡ )체는 없으며, 대개 외력의 어느 한도 내에서는 ( ㉠ )변형을 하지만 외력이 한도에 도달하면 ( ㉡ )변형을 한다. ㉠과 ㉡에 알맞은 것은?

① ㉠ 소성, ㉡ 탄성	② ㉠ 인성, ㉡ 취성

③ ㉠ 취성, ㉡ 인성	④ ㉠ 탄성, ㉡ 소성

37. 시멘트의 응결 및 경화에 영향을 주는 요인 중 가장 거리가 먼 것은?

① 시멘트의 분말도	② 온도

③ 습도	④ 바람

38. 결로현상 방지에 가장 좋은 유리는?

① 망입유리	② 무늬유리

③ 복층유리	④ 착색유리

39. 강의 열처리 방법 중 담금질에 의하여 감소하는 것은?

① 강도	② 경도

③ 신장률	④ 전기저항

40. 건축물의 용도와 바닥 재료의 연결 중 적합하지 않은 것은?

① 유치원의 교실 – 인조석 물갈기

② 아파트의 거실 – 플로어링 블록

③ 병원의 수술실 – 전도성 타일

④ 사무소 건물의 로비 - 대리석

【3과목】 건축계획및제도 (20문제)

41. 동선의 3요소에 속하지 않는 것은?

① 속도	② 빈도

③ 하중	④ 방향

42. 주택의 현관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 한 가정에 대한 첫 인상이 형성되는 공간이다.

② 현관의 위치는 도로와의 관계, 대지의 형태 등에 의해 결정된다.

③ 현관의 조명은 부드러운 확산광으로 구석까지 밝게 비추는 것이 좋다.

④ 현관의 벽체는 저명도, 저채도의 색채로 바닥은 고명도, 고채도의 색채로 계획하는 것이 좋다.

43. 소방시설은 소화설비, 경보설비, 피난설비, 소화용수설비, 소화활동설비로 구분할 수 있다. 다음 중 소화설비에 속하지 않는 것은?

① 연결살수설비	② 옥내소하전설비

③ 스프링클러설비	④ 물분무등소화설비

44. 주거 단지의 단위 중 초등학교를 중심으로 한 단위는?

① 인보구	② 근린지구

③ 근린분구	④ 근린주구

45. 강재 표시방법 2L-125×125×6에서 6이 나타내는 것은?

① 수량	② 길이

③ 높이	④ 두께

46. 통기방식 중 트랩마다 통기되기 때문에 가장 안정도가 높은 방식은?

① 루프 통기방식	② 결합 통기방식

③ 각개 통기방식	④ 신정 통기방식

47. 거실의 가구배치 형식 중 서로 시선이 마주쳐 다소 딱딱하고 어색한 분위기를 만들 우려가 있고, 일반적으로 가구 자체가 차지하는 면적이 커지므로 실내가 협소해 보일 수 있는 것은?

① 대면형	② 코너형

③ 직선형	④ 자유형

48. 투시도법의 시점에서 화면에 수직하게 통하는 투사선의 명칭으로 옳은 것은?

① 소점	② 시점

③ 시선축	④ 수직선

49. 건축물의 묘사에 있어서 묘사 도구로 사용하는 연필에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 다양한 질감 표현이 불가능하다.

② 밝고 어두움의 명암 표현이 가능하다.

③ 지울 수 있으나 번지거나 더러워질 수 있다.

④ 심의 종류에 다라서 무른 것과 딱딱한 것으로 나누어진다.

50. 다음의 창호기호 표시가 의미하는 것은?

① 강철창	② 강철그릴

③ 스테인리스 스틸창	④ 스테인리스 스틸그릴

51. 건축물의 입체적인 표현에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 같은 크기라도 명암이 진한 것이 돋보인다.

② 윤곽이나 명암을 그려 넣으면 크기와 방향을 느끼게 된다.

③ 같은 크기와 농도로 된 점들은 동일 평면상에 위치한 것으로 보인다.

④ 굵기가 다르고 크기가 같은 직사각형 중 굵은 선의 직사각형이 후퇴되어 보인다.

52. 배경을 검정으로 하였을 경우, 다음 중 가시도가 가장 높은 색은?

① 노랑	② 주황

③ 녹색	④ 파랑

53. 건축도면에서 보이지 않는 부분의 표시에 사용되는 선의 종류는?

① 파선	② 가는 실선

③ 일점 쇄선	④ 이점 쇄선

54. 급수펌퍼, 양수펌프, 순환펌퍼 등으로 건축설비에 주로 사용되는 펌퍼는?

① 왕복식 펌프	② 회전식 펌프

③ 피스톤 펌프	④ 원심식 펌프

55. 메탈 할라이드 램프에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 휘도가 높다.

② 시동전압이 높다.

③ 효율은 높으나 연색성이 나쁘다.

④ 1등당 광속이 많고 배광제어가 용이하다.

56. 공간의 조식 형식 중 동일한 형이나 공간의 연속으로 이루어진 구조적 형식으로서 격자형이라고도 불리며 형과 공간뿐만 아니라 경우에 따라서는 크기, 위치, 방위도 동일한 것은?

① 직선식	② 방사식

③ 그물망식	④ 중앙집중식

57. 표면결로의 방지방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 실내에서 발생하는 수증기를 억제한다.

② 환기에 의해 실내 절대습도를 저하한다.

③ 직접가열이나 기류촉진에 의해 표면온도를 상승시킨다.

④ 낮은 온도로 난방시간을 길게 하는 것보다 높은 온도로 난방시간을 짧게 하는 것이 결로방지에 효과적이다.

58. 건축도면의 크기 및 방향에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① A3 제도용지의 크기는 A4 제도용지의 2배이다.

② 접은 도면의 크기는 A4의 크기를 원칙으로 한다.

③ 평면도는 남쪽을 위로 하여 작도함을 원칙으로 한다.

④ A3 크기의 도면은 그 길이 방향을 좌우 방향으로 놓은 위치를 정위치로 한다.

59. 건축물의 층의 구분이 명확하지 아니한 건축물의 경우, 건축물의 높이 얼마마다 하나의 층으로 산정하는가?

① 3m	② 3.5m

③ 4m	④ 4.5m

60. 건축법령상 ‘건축물이 천재지변이나 그 밖의 재해로 멸실된 경우 그 대지에 종전과 같은 규모의 범위에서 다시 축조하는 것’으로 정의되는 용어는?

① 신축	② 증축

③ 재축	④ 개축